­­PL2 (GP4)

**Nombres: Álvaro Camacho Martín, Ainara García García Puesto:05 ­Grupo: 1**

**1. CONFIGURACIÓN OSPF BÁSICA**

* 1. Indique las tablas de rutas correspondientes a los tres routers configurados (R1, R2 y R3). Existe conectividad entre las redes 1.0.0.0/24 y la 2.0.0.0/24? ¿Cuál sería el camino seguido por los paquetes IP intercambiados entre ambas redes? Compruebe lo anterior ejecutando el comando tracert entre el PC1 y PC2 (IP 2.0.0.2). Justifique la respuesta.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Sí existe conectividad.

El camino es: PC1-R1-R3-R2-PC2.

Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

* 1. Repita lo indicado en el punto 1.1 con la interfaz serie 0/0 del router 1 (R1) inhabilitado.

PC1-R1-R2-PC2

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja

* 1. Calcule el valor que debe tener el coste del enlace R1 – R3 para que el coste de la ruta R2 – R3 – R1 se iguale el de la ruta directa R2 – R1. Modifique las configuraciones necesarias para introducir el valor anterior y visualice la tabla de rutas explicando los cambios que se han producido.

R1R3 + R2R3 = R1R2

R1-R3 = 195 – 64 = 131 es el nuevo coste del enlace.

Las nuevas tablas son estas:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Al repetir la 1.1:

Texto

Descripción generada automáticamente

* 1. Indique (una vez configurados los routers R4 y R5) la ruta desde R5 a la red 1.0.0.0

R5-R3-R1

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

* 1. Escriba el valor del coste de las siguientes rutas OSPF: desde R5 a la red 4.0.0.0 y desde R4 a la red 13.0.0.0. Justifique los valores asignados.

Coste R5-4.0.0.0 = 2

Coste R4-13.0.0.0 = 129

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente



# 2. Visualización de adyacencias en OSPF

* 1. De entre los tres routers conectados a la red de área local (R3, R4 y R5), indique el que se ha identificado como router designado. ¿Cuál es su identificador? ¿Qué router se ha identificado como router designado de backup? ¿Cuál es su identificador? ¿Cuál es la prioridad de los routers R1, R2 y R3l?

El Router designado (DR) es 34.5.0.3, es decir R3. Prioridad 1.

El Router designado de backup (BDR) es 34.5.0.4, es decir R4. Prioridad 1.

R1, R2, R3. Prioridad 0.

Carta

Descripción generada automáticamente con confianza media

# 3. Procedimiento de elección de dr y bdr

* 1. Una vez creado el interfaz de loopback en el router R4, indique ¿que routers serán ahora DR y BDR? Razone su respuesta e indique el resultado de ejecutar la orden

RX# show ip ospf neighbor

en cada uno de los routers R3, R4 y R5.